**Mantenimiento/inspección:** Activar al menos una vez por semana la estación lavaojos de seguridad. Anualmente, desarmar los rociadores y limpiar manualmente.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Partes de las duchas o lavaojos a controlar** | **NC** | **Bien** | **Comentarios** |
| Campana Ducha de Acero Inoxidable.- rosca 3/4" |  |  |  |
| Válvula Accionamiento Ducha c/tirador – rosca 3/4" |  |  |  |
| Conjunto Rociador Lavaojos |  |  |  |
| Rejilla Lavaojos |  |  |  |
| Capuchón Protector de Lavaojos |  |  |  |
| Soporte de Lavaojos de Pared |  |  |  |
| Válvula Accionamiento Lavaojos c/palanca - rosca 1/2" |  |  |  |
| Roseta Plástica de Lavaojos |  |  |  |
| Pedal Lavaojos |  |  |  |
| Cono rociador Lavaojos |  |  |  |
| Bacha de Acero Inoxidable de Lavaojos |  |  |  |
| Plataforma Ducha de Acero Inoxidable |  |  |  |
| Señalización |  |  |  |
| Acceso |  |  |  |
| Estado general |  |  |  |

**Listado de duchas y lavaojos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ubicación por número de laboratorio**  | **NC** | **Bien** | **Comentarios** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |