**Mantenimiento/inspección:**

**Mensualmente:** se recomienda chequear funcionamiento de la luz testigo ubicada en un lateral del sensor de humo.

**Semestralmente:** se recomienda chequear el funcionamiento del sensor de humo, utilizando preferentemente un aerosol Humotest. Caso contrario, con un espiral sin llama directa es posible también controlar su funcionamiento. Esta maniobra debe hacerse consensuada, puesto que se genera un disparo de la alarma central.

**NOTA:** se recomienda numerar los sensores, de modo de identificar claramente contra la planilla, con un número adhesivo colocado con vista hacia abajo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sensor controlado** | **Mensual** | **Semestral** | **Comentarios/Observaciones** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |